**Teknik Şartname:**

Çift Su (sıcak-soğuk ) Girişlİ ve Çıkışlı

1.Kalite Krom Kaplama

2. En az 5 YIL Garantili

3.Su Tasarruflu Pirinç Perlatör / Pirinç Gövde

4.35 mm/ Seramik Kartuş

5.Ayarlanabilir Su Akış Limitleyici

6.360 Derece Dönebilen Spiral Hortum ve Başlık

1 adet

