**Ç.Ü. HALK SAĞLIĞI BİNASI 2. KAT TELEFON TESİSATI YENİLENMESİ**

DOĞRUDAN ALIM İLAN METNİ

1. Çukurova Üniversitesi Halk Sağlığı Binası 2. Katında bulunan telefon kablolarının, telefon prizlerinin ve dizilerin onarımı; onarımı mümkün olmayan kablo, priz ve dizilerin ise tesisi yaptırılacaktır.
2. Teklif vermek isteyenlerin 15.Mayıs.2025 tarih saat 16:00'a kadar hazırlayacakları teklif formunu doldurarak idaremizin adı (Yapı İşleri ve Teknik daire Başkanlığı) yazılı olarak (idarenin adı adresi, istekli adı adresi, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli imzalı olarak) kapalı zarfla Haberleşme Birimine veya [santral@cu.edu.tr](mailto:santral@cu.edu.tr) adresine e-posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.
3. Teklif içinde firma birim fiyat mektubu olmalıdır.
4. Teklifler KDV hariç Toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
5. Ödeme esnasında %0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi ve 7/10 oranında KDV tevkifatı kesilecektir.
6. Teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir.
7. İşi üstlenecek olan firma Telekomünikasyon alanında yetkili olduğunu belgeleyecektir.
8. Firmalar tekliflerini vermeden önce İdare personeli nezaretinde ilgili işyerinde keşif yapacaktır.
9. Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
10. İşi üstlenen Firma ile sözleşme imzalanacaktır. Sözleşmenin onaylanmasında sonra İş Yeri Teslim Tutanağı düzenlenerek akabinde işe başlanacaktır.
11. Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.
12. Yüklenici firma, onarımı/tesisi yapılan malzemeleri çalışır vaziyette sorumlu personele teslim edecektir.

**TEKNİK ŞARTNAME**

**İşin Adı:** Ç.Ü. HALK SAĞLIĞI BİNASI 3. KAT TELEFON TESİSATI YENİLENMESİ

1. Kat planı ve tesisat yerleşim projesi ekte PDF dosya olarak yer almaktadır.
2. Zemin katta bulunan sistem odasına 100 per dağıtım kutusu konularak içine 5 adet 10’luk modül konulacak, buradan 50’lik (0,5 mm) telefon kablosu 2. kata çıkarılacaktır. Kablo modüllere işlenecektir.
3. 2. Katta, projede gösterildiği üzere 100 per telefon dağıtım kutusu konularak buradan projede gösterildiği üzere odalara cat6 kablosu çekilecektir. 50’lik telefon kablosu ve Cat6 kabloları dağıtım kutusunda modüllere işlenecektir.
4. Odalarda bulunan mevcut kanallar kullanılacaktır. Kanalın uygun olmadığı durumlarda yeni kanal tesis edilecektir. Telefon prizleri sıva üstü olacaktır. Cat6 kablosundan 1 per kablo prize işlenecektir.
5. Kullanılacak malzemeler TSE belgeli ve kablolar bakır tel olacaktır.
6. Odalarda tesis edilecek prizler ve her iki kattaki dağıtım kutularında bulunan modüller karşılıklı olarak numaralandırılarak, numarataj listesi dağıtım kutularına iliştirilecektir.
7. İş bitiminde bütün hatların muayenesi yapılacaktır.
8. Çalıştırılacak personelin her türlü yasal sorumlulukları yükleniciye aittir.
9. İş güvenliği ile ilgili tedbirler yüklenici tarafından sağlanacaktır.