**Ç.Ü. YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI AMFİ MALZEMELERİ ALIMI**

DOĞRUDAN ALIM İLAN METNİ

1. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi ve Mithat Özsan Amfisi için ihtiyaç duyulan malzemeler alınacaktır.
2. Teklif vermek isteyenlerin 11.12.2024 tarih saat 16:00'a kadar hazırlayacakları teklif formunu doldurarak idaremizin adı (Yapı İşleri ve Teknik daire Başkanlığı) yazılı olarak (idarenin adı adresi, istekli adı adresi, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli imzalı olarak) kapalı zarfla Rektörlüğümüz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Haberleşme Birimine teslim etmeleri veya e-posta ile “santral@cu.edu.tr” adresine göndermeleri gerekmektedir.
3. Zarfın içinde veya e-posta ekinde firma birim fiyat mektubu olmalıdır.
4. Teklifler KDV hariç Toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
5. Ödeme esnasında % 0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir.
6. Teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir.
7. Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
8. Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.
9. Yüklenici firma, malzemeleri sorumlu personele şahsen teslim edecektir.

**TEKNİK ŞARTNAME**

**İşin Adı:** Ç.Ü. YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI AMFİ MALZEMELERİ ALIMI

1. Malzeme listesi ve özellikleri ektedir
2. Ek listedeki özelliklere sahip olmayan malzemeler iade edilip faturası iptal edilecektir.
3. Malzemeler, üretim hatalarına karşı en az altı (6) ay garantili olacaktır.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ç.Ü. YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI AMFİ MALZEMELERİ ALIMI** | | | |
|  | **Cinsi** | **Özellik** | **Adet** | **Birim** |
| 1 | Kablosuz Mouse | 2.4Ghz, 1000-1600 Dpi, Siyah, USB alıcısı dahil | 4 | Adet |
| 2 | Tamir bandı | 48 mm - 50 mt, Siyah | 20 | Adet |
| 3 | 3,5 jack - XLR ses kablosu | Presli hazır 5 mt (jakları üzerinde), XLR tarafı erkek | 10 | Adet |
| 4 | Topraklı 3'lü priz | Siyah ve ışıklı anahtarlı | 20 | Adet |
| 5 | Topraklı erkek fiş | Siyah | 20 | Adet |
| 6 | Ttr elektrik kablosu | 3x1,5 siyah 50mt | 4 | Top |
| 7 | Usb - cat 5 Uzatıcı (extender), alıcı ve verici | Cat 5 dişi usb - cat 5 erkek usb, en az 50 metre mesafeli | 4 | Takım |
| 8 | Xlr mic kablosu | Stereo, siyah (sadece kablo) | 1 | Top |
| 9 | Elektrik bandı | Siyah, 19mm Pvc Elektrik Izole Bant Izolasyon Bandı | 10 | Adet |
| 10 | Led projektör | 100 Watt 10.000 lümen, 6400k-6500k, Led Projektör Beyaz Işık Smd Led Projektör, sahne salonu içine uygun | 4 | Adet |
| 11 | Led projektör | 150 Watt 13.000 lümen, 6400k-6500k, Led Projektör Beyaz Işık Smd Led Projektör, sahne salonu içine uygun | 2 | Adet |
| 12 | Portatif hoparlör | 2 adet xlr ve jack iç içe giriş şarj edilebir tekerli  en az 1000 w rms  1 adet kablosuz mikrofon wireless | 1 | Adet |
| 13 | Sıra klemens | 6 göz, 10-16 mm, 76 A, ısıya dayanaklı | 10 | Adet |
| 14 | Sıra klemens | 6 göz, 16-25 mm, 101 A, ısıya dayanaklı | 10 | Adet |
| 15 | 3 Faz sigorta | 63 A, trifaze, sigorta | 2 | Adet |
| 16 | Dijital Avometre | DC Voltaj: 200 mV - 600V, AC Voltaj: 200 - 600V, DC Akım: 200 µ - 200m - 10A, Direnç: 200 ohm - 2k ohm - 20k ohm - 200k ohm - 2M ohm, Devre Kontrolü: (Sesli ikaz - Diyot Testi: 3.0V / 0.8mA - ARKA PLAN AYDINLATMASI Ölçüleri: 134 x 77 x 47 (mm). | 2 | Adet |
| 17 | Havya ucu | Weller 25 W kalem havya için uc | 4 | Adet |