|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3A077EAB | **T.C.**  **ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ**  **KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON**  **DAİRE BAŞKANLIĞI**  Satın Alma Teklif Formu | Doküman No | FRM-IMID-0002 |
| İlk Yayın Tarihi | 16/07/2024 |
| Revizyon Tarihi | --- |
| Revizyon No | --- |
| Sayfa No | 1/1 |

**KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI**

**Sayın Firma Yetkilisi, …./…./202….**

Birimimizce aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla alımı yapılacağından KDV hariç yerine teslim birim fiyatlarının bildirilmesi rica olunur.

**\*Teslimat Yeri: *Çukurova Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı***

**\*Ürünler talebimizi karşılayacak şekilde titizlikle hazırlanacaktır.**

**\*Teklifi kazanan firma asgari süre içinde aşağıdaki mal/hizmeti, faturası ile beraber Muayene Kabul komisyonu tarafından kontrol edilmek suretiyle dairemize teslim edecektir.**

**\*Teklif bedeli KDV hariç bir şekilde belirlenecektir.**

**\*Teklifte yer alan malzemenin istenen niteliğe uygun olup olmadığı muayene kabul komisyonumuz tarafından belirlenecektir. Belirtilenin dışında dairemize farklı bir marka, cins, kalite ve model gelmesi durumunda faturası iptal edilerek ürünler iade edilecektir.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra  No** | **Malzeme Adı** | **Malzeme Özellikleri** | **Miktarı** | **Birimi** | **Birim Fiyat (KDV Hariç)** | **Tutar**  **(KDV Hariç)** |
| **1** | Güvenlik filesi temini ve montajı işi. | Teknik Şartname | 1 | Adet |  |  |
|  |  | |  |  | **TOPLAM** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma Ad ve Ticaret Unvan:**  **Firma Vergi No:** | ………………………………………………..  ……………………………………………….. |
| **Kaşe-İmza:** |  |

YALNIZ:………………………………………………………………………

**Çukurova Üniversitesi Kütüphane ve Dok.Daire Başkanlığı Binası Galeri Boşluğuna Güvenlik Filesi Temini ve Montajı İşi Teknik Şartnamesi**

1- 5.25 Mt x 16 Mt kenar uzunluklu 84 metrekare alan açıklıklı kütüphane binası galeri boşluğuna güvenlik filesi temini ve montajı işidir.

2- Güvenlik filesi polyamid malzemeden üretilmiş, yanmaz ve solmaya karşı dayanıklı yapıda olmalıdır.

3- Filenin göz açıklığı 4 cm x 4 cm ebatlarında ve et kalınlığı en az 4 mm kalınlığında olmalıdır.

4- Filenin duvara monte edilen yerlerinde kullanılacak olan bağlantı parçaları en az 8 mm’lik çelik dübeller olmalıdır.

5- Montajı yapılacak güvenlik filesi TSE belgesine sahip olmalıdır.

6- File montajı, yüklenici firmanın temin edeceği 80 cm x 160 cm ölçülerinde 8 metre yüksekliğe ulaşabilen manlift vasıtasıyla yapılacaktır.