|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3A077EAB  | **T.C.** **ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ** **İDARİ VE MALİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI**Satın Alma Teklifi Formu  | Doküman No  | FRM-IMID-0002 |
| İlk Yayın Tarihi  | 16/07/2024 |
| Revizyon Tarihi  |  --- |
| Revizyon No  |  --- |
| Sayfa No  | 1/1 |

**SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**

**Sayın Firma Yetkilisi, …./…./202….**

Birimimizce aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla alımı yapılacağından KDV hariç yerine teslim birim fiyatlarının bildirilmesi rica olunur.

**\*Teslimat Yeri: *Çukurova Üniversitesi Satınalma Şube Müdürlüğü***

**\*Ürünler talebimizi karşılayacak şekilde titizlikle hazırlanacaktır.**

**\*Teklifi kazanan firma asgari süre içinde aşağıdaki mal/hizmeti, faturası ile beraber Muayene Kabul komisyonu tarafından kontrol edilmek suretiyle Başkanlığımıza teslim edecektir.**

**\*Teklif bedeli KDV hariç bir şekilde belirlenecektir.**

**\*Teklifte yer alan malzemenin istenen niteliğe uygun olup olmadığı muayene kabul komisyonumuz tarafından belirlenecektir. Belirtilenin dışında Başkanlığımıza farklı bir marka, cins, kalite ve model gelmesi durumunda faturası iptal edilerek ürünler iade edilecektir.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Malzeme Adı** | **Malzeme Özellikleri** | **Miktarı** | **Birimi** | **Birim Fiyat(KDV Hariç)** | **Tutar****(KDV Hariç)** |
| **1** | SU SEBİLİ |  | 2 | ADET |  |  |
|  |  |  |  | **TOPLAM** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma Ad ve Ticaret Unvan:****Firma Vergi No:** | ………………………………………………..……………………………………………….. |
| **Kaşe-İmza:** |  |

YALNIZ:………………………………………………………………………

**DIŞ MEKAN KONİK SU SEBİLİ**

* 304 kalite Paslanmaz çelikten üretilmiş olacaktır.
* Ünitenin zemin montaj malzemeleri üzerinde olacaktır.
* Gövde sacı 1,20 mm paslanmazdır.
* Birleşim yerleri kaynaklanmış ve temizlenmiş olmalıdır.
* Komple iç montaj malzemesi ile birlikte olacaktır.
* Bir adet özel paslanmaz çelik basmalı musluk içerecektir.
* Gövde saten yüzey olacaktır.
* Paslanmaz küresel evyeye sahip olacaktır.
* Montaj bağlantı yerleri gizli olacaktır.
* Ölçüler çizim şemasında aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.
* Ürün yetişkin, engelli ve çocuk kullanımına uygun tasarımda üretilecektir.
* Üst gövde kısmında logo bulunacaktır. (İdarece verilecektir.)
* Paslanmazlık garantisi olacaktır.
* İç montaj malzemesi bakteri ve pislik tutmayacak yapıda olmalıdır.
* İçerisinde su filtreleme sistemi bulunacaktır.



( Görsel Temsilidir)