|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3A077EAB | **T.C.**  **ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ**  **SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI**  Satın Alma Teklifi Formu | Doküman No | FRM-IMID-0002 |
| İlk Yayın Tarihi | 16/07/2024 |
| Revizyon Tarihi | --- |
| Revizyon No | --- |
| Sayfa No | 1/1 |

**SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI**

**İKTİSADİ İŞLETME**

**Sayın Firma Yetkilisi, 09/10/2024**

Birimimizce aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla alımı yapılacağından KDV hariç yerine teslim birim fiyatlarının bildirilmesi rica olunur.

**\*Teslimat Yeri: *Çukurova Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı***

**\*Ürünler talebimizi karşılayacak şekilde titizlikle hazırlanacaktır.**

**\*Teklifi kazanan firma asgari süre içinde aşağıdaki mal/hizmeti, faturası ile beraber Muayene Kabul komisyonu tarafından kontrol edilmek suretiyle fakültemize teslim edecektir.**

**\*Teklif bedeli KDV hariç bir şekilde belirlenecektir.**

**\*Teklifte yer alan malzemenin istenen niteliğe uygun olup olmadığı muayene kabul komisyonumuz tarafından belirlenecektir. Belirtilenin dışında fakültemize farklı bir marka, cins, kalite ve model gelmesi durumunda faturası iptal edilerek ürünler iade edilecektir.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra  No** | **Malzeme Adı** | **Malzeme Özellikleri** | **Miktarı** | **Birimi** | **Birim Fiyat (KDV Hariç)** | **Tutar**  **(KDV Hariç)** |
| **1** | GİYOTİN TİPİ BULAŞIK MAKİNASI | ENDÜSTRİYEL (İNOKSAN) | 1 | ADET |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **NOT :** | **ÜRÜNÜN ŞARTNAMESİ ALT SAYAFAYA EKLENMİŞTİR!!** | | | | |
| **8** |
|  |  | |  |  | **TOPLAM** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma Ad ve Ticaret Unvan:**  **Firma Vergi No:** | ………………………………………………..  ……………………………………………….. |
| **Kaşe-İmza:** |  |

**GİYOTİN TİPİ BULAŞIK MAKİNESİ** :  
 60°,90°,120°,180° C saniye program özelliği. - 0.55 kw 2800 D/Dk motor gücü. - 9.5 kw 380 V makine toplam gücü. - 2.8 kw tank ısıtma gücü. - 6 kw durulama suyu boyler gücü. - Paslanmaz çelik rezistans. - Termostat kontrolü. ( Yıkama ısısı 60° ) - 2.5 lt/sefer su sarfiyatı. - Manyetik kapı güvenlik sensörü. - Kapak kapandığında programın durduğu yerden başlatma özelliği. – Tam ve otomatik yıkama 55° C gerçekleşirken sıcak su ile durulama işlemi 80°-85° C de gerçekleşir. - Paslanmaz çelik gövde olmalıdır. 1000 Tabak/saat yıkama kapasitesine sahiptir. Bulaşık girişleri Sağ/Sol/Önyüz den yapılmaktadır.4 adet programı bulunan bulaşık yıkama makinesinin en kısa programı 60 sn saniyedir. Cihaza uygun basket ölçüsü 50x50 cm'dir. Mekanik kontrol paneline sahip makine Tek Cidarlıdır. Kurutmasız ve Ön Yıkamalıdır**.**